**КГП «Центральная районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед-ца**  **изм** | **Кол-во** | **цена** | **Сумма** |
| 1 | Медидез -энзо (концентрат)  CОСТАВ: Ферменты (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа), ПАВ, вода очищенная и другие вспомогательные компоненты.Концентрация водородных ионов (рН) средства – 6,3-8,5. Энзимное моющее средство обладает пятикратной протеолитической активностью и высокими моющими свойствами при низком пенообразовании. Средство не обладает коррозионной активностью, поэтому не повреждает изделия из металлов (нержавеющей и углеродистой стали), а также из пластмасс и каучука. СРОК ГОДНОСТИ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ- ОДНОКРАТНО. СРОК ГОДНОСТИ: В невскрытой упаковке производителя составляет 2 года | шт | 2 | 24000 | 48000,00 |
| 2 | Фармдезин эндо (готовый раствор)  CОСТАВ: Глутаровый альдегид 2,4-3,5%, ПАВ, вода очищенная и другие вспомогательные компоненты. Концентрация водородных ионов (pH) средства – 4,5-6,5. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной, фунгицидной, спороцидной активностью. Предназначено для ДВУ и стерилизации эндоскопов и ИМН ручным и автоматизированным способом в МДМ (моюще-дезинфицирующих машинах). СРЕДСТВО СОВМЕСТИМО С ЭНДОСКОПАМИРАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. МНОГОКРАТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА 30 СУТОК. СРЕДСТВО ИМЕЕТ ИНДИКАТОРНЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЭК. СРОК ГОДНОСТИ: В невскрытой упаковке производителя составляет 1,5 года, после вскрытия упаковки - 30 суток | шт | 36 | 14000 | 504000,00 |
| 3 | Фильтр очистки воздуха  Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха, предназначенного для продувки каналов гибких эндоскопов в репроцессоре DSD-201. Размер пор, не более 0,2 мкм. Конструкция фильтрующего элемента должна быть – дисковой. Фильтр должен иметь быстросъемное крепление. Цветовая индикация соединительных цветов. Диаметр диска фильтрующего элемента, не более 60 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами, не более 130 мм. Фильтр должен быть совместим со всеми узлами автоматического репроцессора DSD-201 | шт | 8 | 19700 | 157600,00 |
| 4 | Фильтр очистки воды  Фильтр должен быть предназначен для фильтрации от взвешенных частиц с порами, грязи, нерастворимых примесей воды, поступающей в автоматический репроцессор DSD-201. Тип фильтра должен быть сменным, стандартным, ЭФМ. Вид очистки должен быть механическим. Фильтр должен быть совместим с системой водоподготовки автоматического репроцессора DSD-201  Кол-во омикрон согласовать с заказчиком. | шт | 4 | 9000 | 36000,00 |

**Выделенная сумма на закуп 745 600,00 тенге**

**Срок поставки:** Согласно графика поставки

**Условия поставки:** Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, ул.Жапакова 23

Место приема документов – КГП «Центральная районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.41

**Срок начала приема ценовых предложений:** 17.10.2022г

**Срок окончания приема ценовых предложений:** 22.10.2022г

Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП « Центральная районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова д. 23. Каб 41 22.10.2022г в 10 час 00 мин